**Príloha č.1**

**BLIŽŠÍ OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA:**

Výmena oplotenia okolo areálu Základnej školy Makov:

1. Celo-pozinkované a následne poplastované plotové panely vo farbe RAL 6005 zelená v počte 57 ks (1 diel 2,5 m), 2 ks (1 diel 2 m), 69 stĺpikov k plotovým panelom. Výška plotových panelov 120 až 155 cm, hrúbka vertikálneho a horizontálneho drôtu je 5 mm, oká sú v rozmeroch 50 x 200 mm.
2. Celo-pozinkované a následne poplastované plotové panely vo farbe RAL 6005 zelená v počte 29 ks (1 diel 2 m), 1 ks (1 diel 1 m), 1 ks (2,6 m), 34 stĺpikov k plotovým panelom. Výška plotových panelov 120 až 155 cm, hrúbka vertikálneho a horizontálneho drôtu je 5 mm, oká sú v rozmeroch 50 x 200 mm.
3. Štvorhranné pletivo vyrobené z oceľových drôtov s povrchovou úpravou zinok + PVC v dĺžke 70 m, výška pletiva 2 m. Počet stĺpikov k pletivu 40 ks, výška stĺpikov 2 m nad zemou. Dĺžka šponovacieho drôtu 280 m.

Oplotenie žiadame naceniť vrátane montáže a príslušenstva potrebného k namontovaniu oplotenia.

V cene bude započítaná aj doprava na miesto realizácie práce.

**Cena celkom bez DPH: .........................................................**

**Dodávateľ je platca DPH ÁNO NI**E